Manuel d’utilisateur

Dès que la connexion est établie, la petite fenêtre « child window », laisse place au menu principal.

[Start] : démarrer le véhicule

[Stop] : arrêter le véhicule

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Mode Automatique :**

Sélectionner le bouton [Automatic] puis [Select]

\_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_ \_\_

**Mode Manuel :**

Sélectionner le bouton [Manuel] puis [Select]

Utilisation -> pour diriger le véhicule, utiliser les 4 flèches du clavier

* UP : Avancer
* LEFT : tourner à gauche
* RIGHT : tourner à droite
* DOWN : Reculer

Réglage de la vitesse -> glisser le curseur sur la barre « G-Car Velocity »

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’encart en haut à gauche contient La vidéo perçu par la camera du véhicule

L’encart en bas à droite contient les données perçu par les différends capteurs du véhicule

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ONGLET -- FILE

Save = enregistre les données de l’encart en bas à droite dans un fichier .txt

Exit = ferme l’application

ONGLET -- SETTINGS